项目需求说明

本项目拟在医院现有华为OceanStor 5110 V5存储系统基础上进行原架构扩容，不新建独立存储系统。拟新增1套4U、24盘位3.5英寸硬盘扩展框，配置22块10TB 7.2K RPM NL-SAS企业级硬盘，并完成安装、系统扩容、容量均衡、业务测试及三年质保服务。

配置清单：
	序号
	项目名称
	数量
	说明

	1
	硬盘单元
	22块
	需适配华为OceanStor5110 V5
需≥10TB 7.2K RPM NL-SAS

	2
	4U、24盘位硬盘扩展框
	1套
	需适配华为OceanStor5110 V5

	3
	实施及三年维保服务
	1项
	含扩容、调试、验证



服务要求：
[bookmark: _GoBack]1. 实施前对现有存储控制器、硬盘、存储池、扩展接口、链路、固件版本及告警状态进行全面健康检查。
[bookmark: OLE_LINK13]2. 核验新增硬盘、扩展框与现有OceanStor 5110 V5设备型号、版本、接口及RAID策略的兼容性，并提供质保承诺。
3. 核实现有机柜空间、电源、承重、散热及SAS级联条件，制定详细实施方案、业务保障方案和异常回退方案。
4. 扩容前完成PACS数据库、关键配置及重要数据的备份，原则上在夜间或业务低峰期实施。
5. 完成硬盘框安装、硬盘识别、存储池扩容、容量均衡及性能检查，确保扩容过程中不影响现有数据完整性。
6. 开展影像上传、查询、调阅、历史影像对比、报告关联、DICOM通信及异常恢复测试。
7. 提交扩容前后容量对比、设备健康检查报告、实施记录、测试报告、设备清单、序列号、质保材料及验收报告。

